Экранные сообщения POST BIOS
Экранные сообщения в краткой форме указывают на возможную проблему, причем тольH ко после того, как видеоадаптер и монитор инициализируются системой.
Типы сообщений зависят от конкретной версии BIOS и зачастую различаются для разных BIOS одного производителя. Коды сообщений об ошибках, используемые крупнейшими проH изводителями ROM BIOS (AMI, Award, Phoenix и IBM BIOS), представлены в следующих разделах. Тем не менее рекомендуется всегда консультироваться с производителем материнH ской платы и ROM BIOS относительно конкретных кодов, специфичных для определенной модели компьютера.
Большинство тестовых плат BIOS поставляется с документацией, описывающей коды POST для различных версий BIOS. Для систем, оснащенных другими моделями BIOS, следуH ет воспользоваться соответствующей документацией или данными, относящимися к испольH зуемому адаптеру POST.
Коды ошибок POST AMI BIOS
В табл. 20.1 приведены возможные ошибки и способы их исправления.
Таблица 20.1. Звуковые коды POST AMI BIOS
	Код
	Ошибка
	Способ исправления

	1
	Ошибка обновления памяти
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули памяти. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату

	2
	Ошибка четности памяти
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату
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	Код
	Ошибка
	Способ исправления

	3
	Ошибка базовой памяти в области 64 Кбайт
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату

	4
	Ошибка таймера
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленL ных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату

	5
	Ошибка процессора
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленL ных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Убедитесь в том, что процессор и радиатор установлены должным образом; извлеките их, после чего устаL новите заново. Замените процессор и системную плату

	6
	Ошибка 8042 - Gate A20
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленL ных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените клавиатуру, системную плату или процессор

	7
	Ошибка прерывания исключения процессора
	Убедитесь в том, что процессор и радиатор установлены должным образом; извлеките их, после чего установите заново. Замените процессор. Замените системную плату

	8
	Ошибка чтения/записи памяти видеоадаптера
	Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте замеL нить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените сисL темную плату

	9
	Ошибка контрольной суммы ПЗУ
	Попробуйте вынуть и повторно вставить микросхему ПЗУ в разъем на системной плате. Попробуйте обновить BIOS системной платы.
Замените системную плату

	10
	Ошибка чтения/записи регистра отключения CMOSLпамяти
	Замените батарею. Замените системную плату

	11
	Повреждена кэшLпамять
	Убедитесь в том, что в программе BIOS Setup правильно заданы параL метры кэшLпамяти. Замените процессор. Замените системную плату

	1 длинL ный, 3 коL ротких
	Ошибка обычной/расширенной памяти
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату

	1 длинL ный, 8 коL ротких
	Ошибка отображения или повторной трассировки
	Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте замеL нить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените сисL темную плату


Коды AMI BIOS предоставлены компанией American Megatrends, Inc.
Коды ошибок POST Award BIOS, Phoenix Award BIOS и Phoenix FirstBIOS
Компания Phoenix Technologies приобрела компанию Award Software, но продолжает подH держивать ее торговую марку как Phoenix Award BIOS (иногда называемую Phoenix FirstH BIOS). Звуковые коды этих BIOS приведены в табл. 20.2, а в табл. 20.3 представлены сообщеH ния об ошибках теста POST, характерные для этих версий BIOS.
Таблица 20.2. Звуковые коды POST Award BIOS/Phoenix FirstBIOS
	Код
	Ошибка
	Способ исправления

	Один длинный, два коротких
	Ошибка видеоадаптера
	Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату

	Один длинный, три коротких
	Ошибка видеоадаптера
	Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату

	Непрерывная поL следовательность сигналов
	Ошибка работы памяти
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату

	Высокочастотный сигнал во время работы системы
	Перегрев процессора
	Проверьте функционирование активного теплоотвода процессора и вентилятоL ра корпуса. Замените вентиляторы, которые не вращаются или оборачиваются слишком медленно. Для проверки скорости вращения используйте программу PC Health или монитор оборудования в BIOS. Проверьте потоки воздуха в корL пусе. Удалите пыль, блокирующую прохождение воздуха

	Перемежающиеся высокий и низкий звуки
	Ошибка процессора
	Неправильная установка процессора, его повреждение или перегрев. Проверьте скорость вращения вентилятора с помощью программы PC Health или монитора оборудования в BIOS
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Таблица 20.3. Экранные сообщения POST Award BIOS
	Сообщение
	Описание

	BIOS ROM checksum error System halted (Ошибка контрольной суммы ПЗУ BIOS -- система установлена)
	Контрольная сумма кода BIOS, которая хранится в микросхеме BIOS, неверная, а значит, программный код BIOS поврежден. Свяжитесь с поставщиком системы, чтобы заменить BIOS

	CMOS battery failed (Ошибка батареи CMOS)
	Батарея CMOS неработоспособна. Ее следует заменить

	CMOS checksum error - Defaults loaded (Ошибка контрольной суммы CMOS — загружены стандартные параметры)
	Контрольная сумма CMOS неверна, поэтому система загрузила стандартную конфигурацию. Ошибка контрольной суммы может говорить о том, что содержимое микросхемы повреждено. Кроме того, подобные проблемы могут быть связаны с тем, что батарея разряжена. Проверьте батарею и замените ее при необходимости

	CPU at nnnn (ЦПУ на nnnn)
	Отображает рабочую частоту центрального процессора

	Display switch is set incorrectly (Параметры дисплея заданы неверно)
	На системной плате может быть установлен переключатель, с помощью которого задается режим работы видеоадаптера: монохромный или цветной. Данное соL общение указывает, что переключатель установлен не в то положение, которому соответствуют установки BIOS Setup. Выключите компьютер, проверьте, какие усL тановки должны быть заданы, после чего измените положение перемычки или заL грузите программу BIOS Setup и задайте необходимый параметр в разделе VIDEO

	Press ESC to skip memory test (Нажмите ESC, чтобы пропустить тест памяти)
	Пользователю предоставляется возможность нажать клавишу <Esc>, чтобы пропустить тест памяти

	Floppy disk(s) fail (Ошибка дисковода)
	Невозможно обнаружить или инициализировать накопитель на гибких дисках или его контроллер. Проверьте, правильно ли заданы параметры контроллера. Если в системе отсутствует накопитель на гибких дисках, убедитесь, что в программе BIOS Setup в разделе Diskette Drive задано значение NONE или AUTO

	HARD DISK initializing. Please wait amoment (Инициализация жесткого диска. Пожалуйста, подождите немного)
	Для инициализации некоторых жестких дисков требуется немного больше времени

	HARD DISK INSTA- FAILURE
(Ошибка установки жесткого диска)
	Невозможно обнаружить или инициализировать жесткий диск или его контроллер. Проверьте, правильно ли заданы параметры контроллера. Если жесткий диск не подключен, убедитесь в том, что в программе BIOS Setup в разделе Hard Drive задано значение NONE

	Hard disk(s) diagnosis fail (Ошибка диагностики жестких дисков)
	Система может выполнять определенные операции по диагностике жестких дисков. Данное сообщение отображается в том случае, если одна или несколько процедур проверки не могут быть выполнены

	Keyboard error or no keyboard present (Ошибка клавиатуры или клавиатура отсутствует)
	Инициализация клавиатуры невозможна. Убедитесь, что клавиатура подключена должным образом и что при выполнении процедуры POST не нажаты никакие клавиши. Чтобы отключить проверку клавиатуры, в программе BIOS Setup следует активизировать параметр HALT ON A-, BUT KEYBOARD. После этого BIOS будет игнорировать ошибки или отсутствие клавиатуры при прохождении процедуры POST

	Keyboard is locked out Unlock the key (Клавиатура заблокирована -- отпустите клавишу)
	Как правило, данное сообщение указывает на то, что при проверке клавиатуры нажата одна из клавиш. Убедитесь в том, что на клавиатуре ничего не лежит

	Memory Test: (Проверка памяти:)
	Данное сообщение выводится при выполнении полной проверки памяти; при этом постоянно отображается объем проверенной памяти

	Memory test fail (Ошибка проверки памяти)
	Если при прохождении процедуры POST обнаруживаются ошибки памяти, на экране отображаются сведения об источнике ошибки

	Override enabled - Defaults loaded (Замещение разрешено -- загружены стандартные параметры)
	Если система не может загрузиться при использовании текущих установок CMOS, BIOS может заменить текущую конфигурацию набором стандартных параметров, обеспечивающих наиболее стабильную работу системы

	Press TAB to show POST screen (Нажмите TAB для отображения экрана процедуры POST)
	Производитель системной платы может заменить стандартный экран POST Award BIOS графическим изображением. С помощью клавиши <Tab> оператор может переключаться между разными режимами отображения

	Primary master hard disk fail (Ошибка основного ведущего
жесткого диска)
	Процедура POST обнаружила ошибки при инициализации основного ведущего жесткого диска

	Primary slave hard disk fail (Ошибка основного ведомого жесткого диска)
	Процедура POST обнаружила ошибки при инициализации основного ведомого жесткого диска
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	Сообщение
	Описание

	Resuming from disk, Press TAB to show POST screen
(Восстановление с диска, нажмите TAB для отображения экрана процедуры POST)
	Phoenix Technologies предлагает функцию сохранения на диске образа памяти для портативных компьютеров. Данное сообщение может отображаться в том случае, если компьютер перезагружается после ‘‘спящего’’ режима

	Secondary master hard disk fail (Ошибка дополнительного ведущего жесткого диска)
	Процедура POST обнаружила ошибки при инициализации дополнительного ведущего жесткого диска

	Secondary slave hard disk fail (Ошибка дополнительного ведомого жесткого диска)
	Процедура POST обнаружила ошибки при инициализации дополнительного ведомого жесткого диска


Ошибки POST PhoenixBIOS
Существует несколько версий PhoenixBIOS; версии, выпускавшиеся до 1994 года для процессоров 286–486, используют сигнализацию об ошибках, приведенную в табл. 20.4.
Таблица 20.4. Коды ошибок POST PhoenixBIOS для процессоров до 486Lго
	Звуковой сигнал
	Ошибка	Способ исправления

	[bookmark: _GoBack]1-2
	Ошибка	Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить видеоадаптера	память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату

	1-3
	Ошибка чтения/записи Замените батарею. Замените системную плату ПЗУ CMOS

	1-1-4
	Ошибка контрольной	Попробуйте вынуть и повторно вставить микросхему ПЗУ в разъем на суммы ПЗУ	системной плате. Обновите BIOS системной платы. Замените системную плату

	1-2-1
	Ошибка таймера	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных
винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату

	1-2-2
	Ошибка	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных инициализации DMA	винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также
слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату

	1-2-3
	Ошибка чтения/записи Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных
регистра страницы	винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также DMA	слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату

	1-3-1
	Ошибка верификации Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули обновления ОЗУ	памяти. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените
модули памяти, блок питания и системную плату

	1-3-3
	Ошибка строки многоL разрядных данных в первых 64 Кбайт ОЗУ
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату

	1-3-4
	Ошибка логики проверки четности в первых 64 Кбайт ОЗУ
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату

	1-4-1
	Ошибка адресной строки в первых 64 Кбайт ОЗУ
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату

	1-4-2
	Ошибка проверки четности в первых 64 Кбайт ОЗУ
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату

	2-x-x1
	Ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату

	3-1-1
	Ошибка ведомого регистра DMA
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату

	3-1-2
	Ошибка основного регистра DMA
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату

	3-1-3
	Ошибка основной маски прерываний
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату
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	Окончание	. 20.4
	Звуковой сигнал
	Ошибка	Способ исправления

	3-1-4
	Ошибка дополнительL Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных ной маски прерываний винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также
слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату

	3-2-4
	Ошибка контроллера клавиатуры
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените клавиатуру. Замените системную плату. Замените процессор

	3-3-4
	Ошибка инициализаL ции экрана
	Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату

	3-4-1
	Ошибка повторной трассировки экрана
	Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату

	3-4-2
	Ошибка видеоLПЗУ
	Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату

	4-2-1
	Ошибка прерывания таймера
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату

	4-2-2
	Ошибка завершения работы
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените клавиатуру. Замените системную плату. Замените процессор

	4-2-3
	Ошибка Gate A20
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените клавиатуру. Замените системную плату. Замените процессор

	4-2-4
	Неожиданное прерыL вание в защищенном режиме
	Проверьте наличие поврежденной платы расширения. Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату

	4-3-1
	Ошибка адреса ОЗУ >FFFh
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти, блок питания и системную плату

	4-3-3
	Ошибка канала 2 таймера интервалов
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените системную плату

	4-3-4
	Ошибка часов реального времени
	Замените батарею CMOS. Замените системную плату

	4-4-1
	Ошибка последоваL тельного порта
	Восстановите исходные параметры порта в BIOS Setup. Отключите порт

	4-4-2
	Ошибка параллельноL го порта
	Восстановите исходные параметры порта в BIOS Setup. Отключите порт

	4-4-3
	Ошибка математичеL ского сопроцессора
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Убедитесь в том, что процессор и радиатор установлены должным образом; извлеките их, после чего установите заново.
Замените процессор. Замените системную плату

	1-1-2 (тихо)
	Ошибка выбора системной платы
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Убедитесь в том, что процессор и радиатор установлены должным образом; извлеките их, после чего установите заново.
Замените процессор. Замените системную плату

	1-1-3 (тихо)
	Ошибка ОЗУ расширенной CMOS
	Замените батарею CMOS. Замените системную плату


1. Кодам 2 и 3 может соответствовать от одного до четырех звуковых сигналов, что указывает на разные по: врежденные разряды в первых 64 Кбайт ОЗУ.
PhoenixBIOS версии 4 поддерживает процессоры Pentium и более новые. Сигналы об ошибках для этой версии приведены в табл. 20.5.
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Таблица 20.5. Коды ошибок POST PhoenixBIOS версии 6.x и более поздних
	Звуковой сигнал
	Ошибка
	Способ исправления

	1-2-2-3
	Ошибка контрольной суммы ПЗУ BIOS
	Попробуйте вынуть и повторно вставить микросхему ПЗУ в разъем на системной плате. Обновите BIOS системной платы. Замените системную плату

	1-3-1-1
	Ошибка обновления DRAM
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату

	1-3-1-3
	Ошибка контроллера клавиатуры 8742
	Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените клавиатуру. Замените системную плату. Замените процессор

	1-3-4-1
	Ошибка адресной строки памяти
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату

	1-3-4-3
	Ошибка данных нижнего байта памяти
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату

	1-4-1-1
	Ошибка данных верхнего байта памяти
	Почистите контакты модулей памяти, после чего повторно установите модули. Извлеките все модули за исключением первого банка. Замените модули памяти. Замените блок питания. Замените системную плату

	2-1-2-3
	Ошибка авторских прав ПЗУ
	Попробуйте вынуть и повторно вставить микросхему ПЗУ в разъем на системной плате. Попробуйте обновить BIOS системной платы. Замените системную плату

	2-2-3-1
	Неожиданные прерывания
	Проверьте наличие поврежденной платы расширения. Проверьте правильность установки системной платы, наличие ослабленных винтов, наличие объектов, которые могут приводить к замыканиям, а также слишком туго затянутых винтов. Замените системную плату

	1-2
	Проблема видеоадаптера Проверьте, правильно ли установлен видеоадаптер. Попробуйте заменить память на видеоадаптере. Замените видеоадаптер. Замените системную плату


Коды ошибок POST для IBM BIOS
В первых системах IBM PC и AT использовались микросхемы BIOS, разработанные IBM; позднее эти продукты были лицензированы для выпуска другими производителями. В табл. 20.6 описаны сигналы об ошибках, характерные для IBM BIOS.
Таблица 20.6. Коды ошибок POST для IBM BIOS
Звуковой кодОписание

Один короткий сигнал	Нормальное прохождение POST -- система в полном порядке
Два коротких сигнала	Ошибка POST -- описание отображается на экране
Сигнал отсутствует	Проблема связана с блоком питания или системной платой
Непрерывный сигнал	Проблема связана с блоком питания или системной платой
Повторяющиеся короткие сигналы	Проблема связана с блоком питания или системной платой
Один длинный и один короткий сигнал Проблема связана с системной платой
Один длинный и два коротких сигнала Проблема связана с видеоадаптером (MDA/CGA)
Один длинный и три коротких сигнала Проблема связана с видеоадаптером (EGA/VGA) Три длинных сигнала	Проблема связана с платой клавиатуры 3270

Список звуковых и буквенно:цифровых кодов IBM BIOS приведен с разрешения компании IBM.
В табл. 20.7 описаны числовые коды ошибок, отображаемые IBM BIOS.
Таблица 20.7. Диагностические коды ошибок POST IBM BIOS
	Код
	Описание

	1xx
	Ошибки системной платы

	2xx
	Ошибки памяти (ОЗУ)

	3xx
	Ошибки клавиатуры

	4xx
	Ошибки видеоадаптера MDA

	4xx
	Ошибки параллельного порта системной платы PS/2
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	Код
	Описание

	5xx
	Ошибки видеоадаптера CGA

	6xx
	Ошибки контроллера/накопителя на гибких дисках

	7xx
	Ошибки математического сопроцессора

	9xx
	Ошибки адаптера принтера с параллельным интерфейсом

	10xx
	Ошибки адаптера альтернативного принтера с параллельным интерфейсом

	11xx
	Ошибки последовательного порта COM1

	12xx
	Ошибки последовательных портов COM2, COM3 и COM4

	13xx
	Ошибки адаптера игровых контроллеров

	14xx
	Ошибки матричного принтера

	15xx
	Ошибки адаптера SDLC (Synchronous Data Link Control -- протокол управления синхронным каналом передачи данных)

	16xx
	Ошибка адаптера DSEA (5520, 525x)

	17xx
	Ошибки контроллера/диска STL506/412

	18xx
	Ошибки модулей расширения вводаLвывода

	19xx
	Ошибки плат дополнений 3270

	20xx
	Ошибки адаптера BSC (Binary Synchronous Communications -- двоичная синхронная передача данных)

	21xx
	Ошибки альтернативного адаптера BSC

	22xx
	Ошибки адаптера кластера

	23xx
	Ошибки адаптера плазменного монитора

	24xx
	Ошибки видеоадаптера EGA или VGA

	25xx
	Ошибки альтернативного видеоадаптера EGA

	26xx
	Ошибки адаптера 370LM (память) или 370LP (процессор) систем XT или AT/370

	27xx
	Ошибки адаптера 3277LEM (эмуляция) систем XT или AT/370

	28xx
	Ошибки адаптера эмуляции 3278/79 или адаптера подключений 3270

	29xx
	Ошибки цветного или графического принтера

	30xx
	Ошибки основного сетевого адаптера

	31xx
	Ошибки дополнительного сетевого адаптера

	32xx
	Ошибки адаптера экрана и программируемых символов систем 3270 PC или AT

	33xx
	Ошибки компактного принтера

	35xx
	Ошибки адаптера EDSEA

	36xx
	Ошибки адаптера шины GPIB (Genera-Purpose Interface Bus -- универсальная интерфейсная шина)

	37xx
	Ошибки адаптера SCSI системной платы

	38xx
	Ошибки адаптера приема данных

	39xx
	Ошибки профессионального графического адаптера PGA

	44xx
	Ошибки экрана 5278 и 5279

	45xx
	Ошибки адаптера интерфейса IEEE (IEEE 488)

	46xx
	Ошибки адаптера мультипорта ARTIC

	48xx
	Ошибки внутреннего модема

	49xx
	Ошибки альтернативного внутреннего модема

	50xx
	Ошибки PCLсовместимого жидкокристаллического монитора

	51xx
	Ошибки PCLсовместимого портативного принтера

	56xx
	Ошибки системы финансового взаимодействия

	70xx
	Уникальные коды ошибок набора микросхем Phoenix BIOS

	71xx
	Ошибки адаптера VCA

	73xx
	Ошибки внешнего накопителя формфактора 3,5 дюйма

	74xx
	Ошибки видеоадаптера IBM PS/2 (VGA Card)

	74xx
	Ошибки видеоадаптера 8514/A

	76xx
	Ошибки адаптера 4216 PagePrinter

	84xx
	Ошибки речевого адаптера PS/2

	85xx
	Ошибки адаптера памяти XMA

	86xx
	Ошибки координатноLуказательного устройства PS/2 (мыши)

	89xx
	Ошибки адаптера MIDI (цифровой интерфейс музыкальных инструментов)

	91xx
	Ошибки адаптера/оптического накопителя WORM IBM 3363

	96xx
	Ошибки 32Lразрядного адаптера SCSI с кэшLпамятью
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	Код
	Описание

	100xx
	Ошибки мультипротокольного адаптера

	101xx
	Ошибки внутреннего модема со скоростью передачи данных 300/1200 бит/с

	104xx
	Ошибки жесткого диска или адаптера ESDI или MCA IDE

	107xx
	Ошибки внешнего накопителя формфактора 5,25 дюйма

	112xx
	Ошибки 16Lразрядного адаптера SCSI без кэшLпамяти

	113xx
	Ошибки 16Lразрядного адаптера SCSI системной платы

	129xx
	Ошибки процессорной платы

	149xx
	Ошибки плазменного дисплея и адаптера P70/P75

	152xx
	Ошибки адаптера XGA

	164xx
	Ошибки внутреннего накопителя на магнитной ленте емкостью 120 Мбайт

	165xx
	Ошибки адаптера или накопителя на магнитной ленте 6157

	166xx
	Ошибки основного сетевого адаптера TokenLRing

	167xx
	Ошибки альтернативного сетевого адаптера TokenLRing

	180xx
	Ошибки адаптера PS/2

	185xx
	Ошибки адаптера DBCS

	194xx
	Ошибки модуля расширения памяти 80286

	200xx
	Ошибки адаптера изображений

	208xx
	Ошибки неизвестного устройства SCSI

	209xx
	Ошибки съемного диска SCSI

	210xx
	Ошибки несъемного диска SCSI

	211xx
	Ошибки накопителя на магнитной ленте с интерфейсом SCSI

	212xx
	Ошибки принтера с интерфейсом SCSI

	213xx
	Ошибки процессора SCSI

	214xx
	Ошибки накопителя WORM с интерфейсом SCSI

	215xx
	Ошибки накопителя CDLROM с интерфейсом SCSI

	216xx
	Ошибки сканера с интерфейсом SCSI

	217xx
	Ошибки магнитооптического накопителя с интерфейсом SCSI

	218xx
	Ошибки адаптера музыкальных устройств с интерфейсом SCSI

	219xx
	Ошибки взаимодействия SCSI

	243xxxx
	Ошибки адаптера XGAL2

	I998xxxx
	Информационные коды DCS (Dynamic Configuration Select -- динамический выбор конфигурации)

	I99900xx
	Ошибка загрузки исходного микрокода (Initial Microcode Load -- IML)

	I99903xx
	Отсутствие загрузочного устройства, загрузка исходной программы (Initial Program Load -- IPL)

	I99904xx
	Несоответствие IML и системы

	I99906xx
	Ошибки загрузки IML


Список звуковых и буквенно:цифровых кодов IBM BIOS представлен с разрешения компании IBM.
Сигналы об ошибках POST IBM/Lenovo BIOS
В мае 2005 года компания IBM продала свое подразделение, занимающееся персональныH ми компьютерами, фирме Lenovo. В современных системах IBM и Lenovo используются отH личные коды ошибок POST, которые представлены в табл. 20.8.
Таблица 20.8. Сигналы об ошибках POST BIOS IBM/Lenovo
	Сигнал
	Описание
	Действия и проверки

	1-1-3
	Ошибка чтения/записи CMOS
	1. Запустить Setup
2. Системная плата

	1-1-4
	Ошибка проверки ROM BIOS
	1. Системная плата

	1-2-х
	Ошибка DMA
	1. Системная плата

	1-3-х
	Ошибка модуля памяти
	1. Модуль памяти
2. Системная плата

	1-4-4
	Ошибка клавиатуры
	1. Клавиатура
2. Системная плата

	1-4-х
	Ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ
	1. Модуль памяти
2. Системная плата


1017
	Окончание	. 20.8
	Сигнал
	Описание
	Действия и проверки

	2-1-1, 2-1-2
	Ошибка в информации Setup
	1. Запустить Setup
2. Системная плата

	2-1-х
	Ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ
	1. Модуль памяти
2. Системная плата

	2-2-2
	
	1. Видеоадаптер (если установлен)
2. Системная плата

	2-2-х
	Ошибка в первых 64 Кбайт ОЗУ
	1. Модуль памяти
2. Системная плата

	2-3-х
	Ошибка памяти
	1. Модуль памяти
2. Системная плата

	2–4–x
	Ошибка памяти или настроек BIOS
	1. Запустить Setup
2. Модуль памяти
3. Системная плата

	3-1-х
	Ошибка регистра DMA
	1. Системная плата

	3-2-4
	Ошибка контроллера клавиатуры
	1. Системная плата
2. Клавиатура

	3-3-4
	Ошибка инициализации экрана
	1. Видеоадаптер (если установлен)
2. Системная плата
3. Монитор

	3-4-1
	Ошибка ретрассировки экрана
	1. Видеоадаптер (если установлен)
2. Системная плата
3. Монитор

	3–4–2
	POST ищет видеопамять
	1. Видеоадаптер (если установлен)
2. Системная плата

	4
	Ошибка видеоадаптера
	1. Видеоадаптер (если установлен)
2. Системная плата

	Все остальные последовательности
	Проблемы в системной плате
	1. Системная плата

	Один короткий и один длинный во время POST
	Ошибка в первых 640 Кбайт памяти или в теневой памяти
	1. Модуль памяти
2. Системная плата

	Один длинный и дваLтри коротких во время POST
	Ошибка видеосистемы
	1. Видеоадаптер (если установлен)
2. Системная плата

	Три коротких во время
POST
	Проблема в системной плате или памяти
	1. Память
2. Системная плата

	Непрерывный сигнал
	Проблема в системной плате
	1. Системная плата

	Повторяющиеся короткие сигналы
	‘‘Залипание’’ клавиши клавиатуры или проблемы с ее кабелем
	1. Клавиша ‘‘залипла’’?
2. Кабель клавиатуры
3. Системная плата


Публикуется с разрешения компании IBM.

